; example custom platformio.ini file for EMS-ESP

[common]
; e.g. use build_flags = -DEMSESP_DEFAULT_BOARD_PROFILE=\"NODEMCU\"
debug_flags = -DEMSESP_WIFI_TWEAK -DEMSESP_DEBUG
; debug_flags =

[env:esp32]
; if using OTA enter your details below
upload_protocol = espota
upload_flags = 
  --port=8266
  --auth=ems-esp-neo
upload_port = 10.10.10.101
; to prevent the web UI from building each time, comment out this next line
; extra_scripts =

; pio run -e debug
; or from Visual Studio Code do PIO -> Project Tasks -> debug -> General -> Upload and Monitor
; options for debugging are: EMSESP_DEBUG EMSESP_UART_DEBUG EMSESP_DEBUG_SENSOR
[env:debug]
board = esp32dev
platform = espressif32
board_build.partitions = esp32_partition_debug.csv
upload_protocol = esptool
build_type = debug
monitor_filters = esp32_exception_decoder
debug_tool = esp-prog
debug_init_break = tbreak setup
build_flags = ${factory_settings.build_flags} ${common.debug_flags} -DONEWIRE_CRC16=0 -DNO_GLOBAL_ARDUINOOTA -DARDUINOJSON_ENABLE_STD_STRING=1 -DESP32=1 -DARDUINO_ARCH_ESP32=1
extra_scripts = pre:scripts/build_interface.py