#
-DWIFI_ENABLE
-DDMX_DISABLE
# - exeption in DMX.update/begin
#-DSPILED_DISABLE
#-DAC_DISABLE
-DMODBUS_DISABLE
#-DMBUS_DISABLE
#-DCOUNTER_DISABLE
-DSYSLOG_ENABLE
# - udp errors
-DOTA
-DARDUINO_OTA_MDNS_DISABLE
-DMDNS_ENABLE 
#- ArduinoMDNS didnt working
-D CANDRV
-DMCP23017
-DMODBUS_TX_PIN=13
#-DARTNET_ENABLE - udp rx errors ((
#-DUSE_1W_PIN=16
#-DW5500_CS_PIN=15
#-DPID_DISABLE

#Define pins for modbus UART Serial1. Default - 9/10 is utilized by ESP flash 
#-DMODBUS_UART_RX_PIN=15
#-DMODBUS_UART_TX_PIN=2
#-DmodbusSerial=Serial1
#-DMODBUS_DEBUG

#-DMODBUS_UART_RX_PIN=16
#-DMODBUS_UART_TX_PIN=17
#-DmodbusSerial=Serial2

# Use default pins for modbus UART
#-DMODBUS_UART_RX_PIN=-1
#-DMODBUS_UART_TX_PIN=-1

# Example of UARTBRIDGE configuration
#-DUARTBRIDGE_ENABLE
#-DMODULE_UATRBRIDGE_UARTA=Serial1
#-DMODULE_UATRBRIDGE_UARTA_RX_PIN=15
#-DMODULE_UATRBRIDGE_UARTA_TX_PIN=2

#-DMODULE_UATRBRIDGE_UARTB=Serial2
#-DMODULE_UATRBRIDGE_UARTB_RX_PIN=-1
#-DMODULE_UATRBRIDGE_UARTB_TX_PIN=-1

#-DAUTOCONNECT_RECONNECT_WAITTIME=60

-DFS_STORAGE
-DFS_PREPARE

-DRESTART_LAN_ON_MQTT_ERRORS
#-D CORS=\"http://lazyhome.ru\"
-DOTA_PORT=80

-DMQTT_KEEPALIVE=10 
-DMQTT_SOCKET_TIMEOUT=20
-D CORS=\"*\"
-D REDIRECTION_URL=\"http://lazyhome.ru/pwa\"
#-DMERCURY_ENABLE