-DWIFI_ENABLE
-DMODBUS_DISABLE
-DOTA
-std=gnu++11
-DSYSLOG_ENABLE
-DMCP23017
-DARTNET_ENABLE
-DUSE_1W_PIN=16
-DW5500_CS_PIN=15
-DARDUINO_OTA_MDNS_DISABLE
-DMDNS_ENABLE
-DWM_MDNS
-DMCP23017

-DFS_STORAGE
-DFS_PREPARE

-DRESTART_LAN_ON_MQTT_ERRORS
-D CORS=\"*\"
-D REDIRECTION_URL=\"http://lazyhome.ru/pwa\"
-DOTA_PORT=80

#oct22 - violation in Publish/OnMQTTConnect while publish homie info
-DNO_HOMIE

#options to fit firmware to Sonoff-S26 (uncomment it)

##Disabling debug log and move I2C to 1-3 pins
#-DnoSerial
#-D TWI_SCL=1
#-D TWI_SDA=3
##Slimming firmware to fit 50% of 1m flash
-DDMX_DISABLE
-UARTNET_ENABLE
-DMODBUS_DISABLE
-DMBUS_DISABLE
-DOWIRE_DISABLE
-DCOUNTER_DISABLE
-DAC_DISABLE
-DMOTOR_DISABLE
-DMULTIVENT_DISABLE
-DHSV_DISABLE
-UMCP23017
-D BEARSSL_SSL_BASIC
-D SPILED_DISABLE 
-D PWM_DISABLE

# WAK for HDC1080 (pin D3 on wemos is IO0)
-D WAK_PIN=D3